Pagina principala

Locatie: Craiova Platforma Industriala Vest - cladire birouri - vedere nord

Data: 20191108

Frecventa joasa (ME3030B)

Câmp electric (“E”) masurat pe cele 3 directii (X,Y,Z) unitate V/m

Limite recomandata:

Sub 10V/m, preferabil sub 1V/m la masuratori cu împământare

Sub 1.5 v/m preferabil sub 0.3 V/m fara împământare

Descriere	X (V/m)	Y (V/m)	Z (V/m)	Rezultanta (V/m)
la birou cu PC oprit (cu împământare)	25	31	32	51.088 !
la birou cu PC pornit (cu împământare)	19	36	31
birou cu PC pornit (fara împământare)	19	2	2

Câmp magnetic (“M”) masurat pe cele 3 directii (X,Y,Z) unitate nT
Limite recomandata: Sub 200 nT, preferabil sub 20 nT

Descriere	X (nT)	Y (nT)	Z (nT)	Rezultanta (nT)
la birou cu PC oprit	37	36	46
la birou cu PC pornit	55	40	36

Frecventa Inalta (HF 35C)

Valori recomandate pentru cladiri dupa risc (unitatea de masura: μW/m2 )

scazut <0.1

moderat 0.1 - 10

ridicat 10-1000

foarte ridicat >1000

Descriere	val medie	Varfuri
spre turnul de antene GSM la geam	200
pe scaun, PC pornit, potejat de monitor împotriva router WIFI	20
ridicat in picioare,PC pornit, nepotejat de monitor împotriva router WIFI	60

Geiger Counter

Limita recomandata 1mSv/an

Unitate de masura μSv/h

Descriere	Valoare	doza/an
pe birou	0.013 μSv/h	1138,8 μSv =