Pagina principala

Locatie: Malu Mare Est Craiova - 20191110

Frecventa joasa (ME3030B)

Câmp electric (“E”) masurat pe cele 3 directii (X,Y,Z) unitate V/m

Limite recomandata:

Sub 10V/m, preferabil sub 1V/m la masuratori cu împământare

Sub 1.5 v/m preferabil sub 0.3 V/m fara împământare

Descriere	X (V/m)	Y (V/m)	Z (V/m)	Rezultanta (V/m)
la birou cu PC pornit (cu împământare)	27	19	31
birou cu PC pornit (fara împământare)	19	3	9
Camera NW (cu impamantare)	7	7	5	7.017
Camera NW (fara)	2	2	2	3.46
Camera S (cu)	3	2	2	4.12
Camera S (fara)	1	1	1.49

Câmp magnetic (“M”) masurat pe cele 3 directii (X,Y,Z) unitate nT
Limite recomandata: Sub 200 nT, preferabil sub 20 nT

Descriere	X (nT)	Y (nT)	Z (nT)	Rezultanta (nT)
la birou cu PC pornit	3	8	4	9.4339
Camera NW	5	3	2	6.1644
Camera S	6	4	7	10.0498

Frecventa Inalta (HF 35C)

Valori recomandate pentru cladiri dupa risc (unitatea de masura: μW/m2 )

scazut <0.1

moderat 0.1 - 10

ridicat 10-1000

foarte ridicat >1000

Descriere	val medie	Varfuri
afara	2-15
pe scaun, PC pornit, potejat de monitor împotriva router WIFI	4	8
Camera NW	1.3	4
Camera S	4	4

Geiger Counter

Limita recomandata 1mSv/an

Unitate de masura μSv/h

Descriere	Valoare	doza/an
pe birou	0.14 μSv/h	1196,16 μSv =