Pagina Principala

Masuratori

Limitele admise sunt descrise aici

Efectuate cu dispozitivele:

HF-ANALYSER HF35C pentru benzile 800Mhz - 2.5GHz

ME3030B pentru benzile 16Hz - 2kHz

Radex RD1706 contor geiger

Puncte de masurare si valori:

20191108 - Craiova - zona industriala vest - cladire birouri

20191109 - Bailesti

20191110 - Malu Mare